Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Начало действия документа - 16.05.2019.

Зарегистрировано в Минюсте России 14 февраля 2019 г. N 53805

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 23 января 2019 г. N 32н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 17 АВГУСТА 2015 Г. N 550Н

Приказываю:

1. Внести в [Правила](consultantplus://offline/ref=62CAC146E77CD3D2F7CCF17B6E64EE7E44A6134E37BB0386B338E2E391D09B03190821D7E148CB22130DA754B5351BE618EC119BC4D6A3ECx8N8K) по охране труда при производстве отдельных видов пищевой промышленности, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 550н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2015 г., регистрационный N 40373), изменения согласно [приложению](#Par32).

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального опубликования.

Министр

М.А.ТОПИЛИН

Приложение

к приказу Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 23 января 2019 г. N 32н

ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕ В ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 АВГУСТА 2015 Г. N 550Н

1. [Пункты 42](consultantplus://offline/ref=62CAC146E77CD3D2F7CCF17B6E64EE7E44A6134E37BB0386B338E2E391D09B03190821D7E148CA271B0DA754B5351BE618EC119BC4D6A3ECx8N8K) - [44](consultantplus://offline/ref=62CAC146E77CD3D2F7CCF17B6E64EE7E44A6134E37BB0386B338E2E391D09B03190821D7E148CA26160DA754B5351BE618EC119BC4D6A3ECx8N8K), [52](consultantplus://offline/ref=62CAC146E77CD3D2F7CCF17B6E64EE7E44A6134E37BB0386B338E2E391D09B03190821D7E148CA24140DA754B5351BE618EC119BC4D6A3ECx8N8K), [78](consultantplus://offline/ref=62CAC146E77CD3D2F7CCF17B6E64EE7E44A6134E37BB0386B338E2E391D09B03190821D7E148C920160DA754B5351BE618EC119BC4D6A3ECx8N8K), [481](consultantplus://offline/ref=62CAC146E77CD3D2F7CCF17B6E64EE7E44A6134E37BB0386B338E2E391D09B03190821D7E148C327140DA754B5351BE618EC119BC4D6A3ECx8N8K), [483](consultantplus://offline/ref=62CAC146E77CD3D2F7CCF17B6E64EE7E44A6134E37BB0386B338E2E391D09B03190821D7E148C3261B0DA754B5351BE618EC119BC4D6A3ECx8N8K), [485](consultantplus://offline/ref=62CAC146E77CD3D2F7CCF17B6E64EE7E44A6134E37BB0386B338E2E391D09B03190821D7E148C325120DA754B5351BE618EC119BC4D6A3ECx8N8K), [486](consultantplus://offline/ref=62CAC146E77CD3D2F7CCF17B6E64EE7E44A6134E37BB0386B338E2E391D09B03190821D7E148C325100DA754B5351BE618EC119BC4D6A3ECx8N8K), [497](consultantplus://offline/ref=62CAC146E77CD3D2F7CCF17B6E64EE7E44A6134E37BB0386B338E2E391D09B03190821D7E148C3241A0DA754B5351BE618EC119BC4D6A3ECx8N8K) исключить.

2. [Пункт 46](consultantplus://offline/ref=62CAC146E77CD3D2F7CCF17B6E64EE7E44A6134E37BB0386B338E2E391D09B03190821D7E148CA261B0DA754B5351BE618EC119BC4D6A3ECx8N8K) изложить в следующей редакции:

"46. Технологическое оборудование, обслуживание которого требует нахождения работника на высоте 0,5 м и выше от уровня пола, должно иметь стационарные площадки с нескользким настилом, оборудованные лестницами для подъема на них.".

3. [Пункт 47](consultantplus://offline/ref=62CAC146E77CD3D2F7CCF17B6E64EE7E44A6134E37BB0386B338E2E391D09B03190821D7E148CA261A0DA754B5351BE618EC119BC4D6A3ECx8N8K) изложить в следующей редакции:

"47. Площадки для обслуживания технологического оборудования, расположенные на высоте 0,5 м и выше от уровня пола, должны иметь ограждения (перила) высотой не менее 1,1 м со сплошной обшивкой по низу (бортиком) высотой не менее 0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила площадки.

Ширина площадок должна быть не менее 0,5 м.

Высота от настила площадок до конструктивных элементов производственного помещения должна быть не менее 2,0 м.".

4. [Пункт 48](consultantplus://offline/ref=62CAC146E77CD3D2F7CCF17B6E64EE7E44A6134E37BB0386B338E2E391D09B03190821D7E148CA25170DA754B5351BE618EC119BC4D6A3ECx8N8K) изложить в следующей редакции:

"48. Лестницы к площадкам для обслуживания технологического оборудования должны иметь перила высотой не менее 1,1 м и угол наклона:

1) постоянно эксплуатируемые - не более 45°;

2) используемые периодически (1 - 2 раза в смену) - не более 60°.

Ширина лестниц должна быть не менее 0,5 м.".

5. [Пункт 459](consultantplus://offline/ref=62CAC146E77CD3D2F7CCF17B6E64EE7E44A6134E37BB0386B338E2E391D09B03190821D7E148CC2A120DA754B5351BE618EC119BC4D6A3ECx8N8K) изложить в следующей редакции:

"459. На площадках для погрузки и выгрузки тарных грузов должны быть устроены эстакады или рампы высотой, равной уровню пола кузова транспортного средства.

В случае неодинаковой высоты эстакады или рампы уровню пола кузова транспортного средства необходимо использовать трапы, слеги, покаты либо специальные устройства и механизмы для выравнивания поверхностей.".